STEINEL Professional Präsenzmelder

EO
IP - Unterputz schwarz

Passiv Infrarot, Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit IP  Schnittstelle, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,5 – 3,5 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Tangential: 9.2 x 9.2 m (85 m²), Versorgungsspannung: 50 – 60 Hz, Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Schutzart: IP20; Einstellung via: Bluetooth Mesh, Web-Interface; Vernetzung via Bluetooth Mesh LAN; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 52 x 103 x 103 mm, Abmessungen (Ø x H): 60 x 52 mm

Hersteller STEINEL
Art.-Nr. 091088
Bestellbezeichnung EO IP - Unterputz schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen
