STEINEL DIY Lampada da esterno senza sensore

L 30
senza rilevatore di movimento

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 108 x 122 x 261 mm;Con lampadina: No;Garanzia del produttore: 3 anni;Con telecomando: No;Variante: senza rilevatore di movimento;VPE1, EAN: 4007841068882;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK07;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 15 W;Zoccolo: E27;Collegamento in rete: No;Categoria die prodotto: Lampada da esterno senza sensore

Produttore Steinel
Art. n. 068882
Denominazione ordine L 30 senza rilevatore di movimento

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
