STEINEL DIY Interrupteur crépusculaire

NightmatIQ
blanc

• Dimensions (L x l x H): 38 x 95 x 95 mm• Avec détecteur de mouvement: Non• Garantie du fabricant: 3 ans• Réglages via: Potentiomètres• Variante: blanc• UC1, Code EAN: 4007841066147• Modèle: Interrupteur crépusculaire• Applications: Extérieur• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon• Coloris: blanc• Lieu d'installation: mur• Montage: En saillie, Mur• Indice de protection: IP54• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C• Matériau: Matière plastique• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz• Sortie de commutation 1, charge ohmique: 1000 W• Tubes fluorescents ballasts électroniques: 250 W• Consommation propre: 0,7 W• Technologie, détecteurs: Mesure en lumière mixte• Réglage crépusculaire: 1 – 75 lx• Mise en réseau possible: Oui• Mise en réseau via: Câble• Catègorie de produits: Interrupteur crépusculaire

Fabricant Steinel
Réf. 066147
Désignation commande NightmatIQ blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
