STEINEL DIY Schemerschakelaar

NightMatic 2000
wit

Afmetingen (L x B x H): 37 x 74 x 99 mm;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841550417;Uitvoering: Schemerschakelaar;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit;kleur: wit;Kleur, RAL: 9010;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand;Verpakkingsinhoud: 1;Montage: Op de muur, Wand;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 230 – 240 V / 50 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 1000 W;Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 4 st;TL-lampen, ongecompenseerd: 500 VA;Capacitieve belasting in μF: 88 µF;Eigen verbruik: 0,8 W;Technologie, sensoren: Gemengde lichtmeting;Schemerinstelling: 2 – 30 lx;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master;Koppeling via: Kabel;Product categorie: Schemerschakelaar

Fabrikant Steinel
art.nr. 550417
Bestelaanduiding NightMatic 2000 wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
