STEINEL DIY Lampada da esterno LED senza sensore

GL 65
senza rilevatore di movimento

Con lampadina: Sì, lampadina LED;Garanzia del produttore: 3 anni;Con telecomando: No;Variante: senza rilevatore di movimento;VPE1, EAN: 4007841069469;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Montaggio a pavimento;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Vetro opalino;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 8,5 W;Flusso luminoso prodotto totale: 575 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 575 lm;Efficienza totale del prodotto: 68 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 36000;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: Sì;Collegamento in rete: No;Indice di resa cromatica CRI: = 80;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED senza sensore

Produttore Steinel
Art. n. 069469
Denominazione ordine GL 65 senza rilevatore di movimento

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
