STEINEL DIY Lampada da esterno LED senza sensore

L 271 digi C
senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 65 x 116 x 235 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Con telecomando: No;Variante: senza rilevatore di movimento, con Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841068714;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: giardino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -10 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 6,6 W;Durata nominale media alimentatore a 25 °C: > 60000;Flusso luminoso prodotto totale: 566 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 566 lm;Efficienza totale del prodotto: 85 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Luce continua: commutabile;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED senza sensore

Produttore Steinel
Art. n. 068714
Denominazione ordine L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
