STEINEL DIY Buitenlamp zonder sensor

L 800 C
antraciet

Afmetingen (L x B x H): 146 x 230 x 88 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: App, Bluetooth;Met afstandsbediening: Nee;Variant: antraciet;VPE1, EAN: 4007841079291;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 7,5 W;Montagehoogte max.: 2,50 m;Schemerschakelaar: Nee;Zendvermogen: < 1 mW;Lichtstroom totaal product: 466 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 466 lm;Totale efficiëntie van het product: 62 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Active & Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie detail: alleen in combinatie met de SC-variant;Koppeling: Ja;Basislichtfunctie in procenten: 10 – 100 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 10 %;Basislichtfunctie procent, tot: 100 %;Koppeling via: Bluetooth;Index kleurweergave CRI: = 82;Optimale montagehoogte: 2 m;Product categorie: Buitenlamp zonder sensor

Fabrikant Steinel
art.nr. 079291
Bestelaanduiding L 800 C antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
