STEINEL DIY Lampada da esterno senza sensore

L 810 C
antracite

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 146 x 230 x 91 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: App, Bluetooth;Con telecomando: No;Variante: antracite;VPE1, EAN: 4007841079307;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 9,8 W;Altezza di montaggio max.: 2,50 m;Potenza di trasmissione: < 1 mW;Flusso luminoso prodotto totale: 679 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 679 lm;Efficienza totale del prodotto: 69 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Zoccolo: senza;Sistema di raffreddamento LED: Active & Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: Sì;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Categoria die prodotto: Lampada da esterno senza sensore

Produttore Steinel
Art. n. 079307
Denominazione ordine L 810 C antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
