STEINEL DIY Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

L 940 C
sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

• Dimensions (L x l x H): 115 x 70 x 160 mm• Avec source: oui, source LED• Garantie du fabricant: 3 ans• Réglages via: Bluetooth Mesh• Avec télécommande: Non• Variante: sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth• UC1, Code EAN: 4007841087746• Applications: Extérieur• Emplacement, pièce: extérieur• Coloris: anthracite• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non• Contenu de l'emballage: 1• Lieu d'installation: mur• Indice de protection: IP44• Classe: I• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C• Matériau du boîtier: Aluminium• Matériau du cache: Matière plastique structurée• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz• Puissance: 14,5 W• Flux lumineux total du produit: 1240 lm• Température de couleur: 3000 K• Ampoule: LED interchangeable• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 20000• Culot: GU10• Fonctions: Configuration du bouton-poussoir, Mode bouton-poussoir / interrupteur• Fonction balisage: Non• Éclairage principal réglable: Non• Mise en réseau possible: Oui• Type de la mise en réseau: Détecteur/Ssclave• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh• Indice de rendu des couleurs IRC: = 81• R9-Farbwiedergabeindex: -0,4• Catègorie de produits: Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

Fabricant Steinel
Réf. 087746
Désignation commande L 940 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
