STEINEL DIY Sensor-LED-buitenspot

XLED slim S
antraciet

Afmetingen (L x B x H): 201 x 66 x 241 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Variant: antraciet;VPE1, EAN: 4007841012052;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: wand;Montage: Wand, Op de muur;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof transparant;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Montagehoogte max.: 4,00 m;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 4 m (22 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 8 m (89 m²);Schemerschakelaar: Ja;Afdekmateriaal: stickers;Lichtstroom totaal product: 648 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 648 lm;Totale efficiëntie van het product: 90 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Lichtstroomafname volgens LM80: L70B10;Led-koelsysteem: Active & Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Nee;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 2 sec. – 70 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Koppeling: Nee;Vermogen: 7,2 W;Index kleurweergave CRI: = 82;Optimale montagehoogte: 2,2 m;Registratiehoek: 160 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenspot;Energie-efficiëntieklasse lichtbron: F

Fabrikant Steinel
art.nr. 012052
Bestelaanduiding XLED slim S antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
