STEINEL Professional Rilevatore di presenza

LuxMaster True Presence
DALI-2 APC - in superficie

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 45 x 123 x 123 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: DALI-2 APC - in superficie;VPE1, EAN: 4007841085582;Esecuzione: Rilevatore di presenza;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: aula, auditorium, ufficio singolo, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di hotel, camere assistite, camere di servizio, aree di soggiorno, sale pranzo / mense, spogliatoi, cucinette, palestra, reception / hall, WC / docce, magazzino, Interni;colore: bianco;Colore, RAL: 9003;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No;Luogo di montaggio: soffitto;Montaggio: In superficie, Soffitto;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Quantità di utenze Dali: 64;Steuerausgang, Dali: Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable;Tecnologia, sensori: Alta frequenza, Misurazione della luce mista;Altezza di montaggio: 2,00 – 12,00 m;Altezza di montaggio max.: 12,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m;Tecnica ad alta frequenza: 7,2 GHz;Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero;Angolo di rilevamento: 360 °;Angolo di apertura: 160 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: Ø 15 m (177 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 15 m (177 m²);Raggio d'azione presenza: Ø 15 m (177 m²);Raggio d'azione True Presence: Ø 9 m (64 m²);Potenza di trasmissione: < 1 mW;Funzioni: Richiamo di scenari luminosi programmati, Modo semiautomatico/automatico, Regolazione della luce constante ON-OFF, Scenario luminoso, Manuale ON / ON-OFF, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test, Funzione TouchDIM;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 20 sec – 60 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: 1-60 min, tutta la notte;Luce principale regolabile: 10 - 100 %;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: Sì;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

Produttore Steinel
Art. n. 085582
Denominazione ordine LuxMaster True Presence DALI-2 APC - in superficie

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
