STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder

LuxMaster True Presence
DALI-2 APC - op de muur

Afmetingen (L x B x H): 45 x 123 x 123 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: DALI-2 APC - op de muur;VPE1, EAN: 4007841085582;Uitvoering: Aanwezigheidsmelder;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, eetzaal / kantine, omkleedruimte, pantry, sporthal, Receptie / lobby, WC / wasruimte, magazijn, Binnen;kleur: wit;Kleur, RAL: 9003;Incl. hoekwandhouder: Nee;Montageplaats: plafond;Montage: Op de muur, Plafond;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Aantal DALI deelnemers: 64;Steuerausgang, Dali: Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten / Adressable;Technologie, sensoren: Hoogfrequente straling, Gemengde lichtmeting;Montagehoogte: 2,00 – 12,00 m;Montagehoogte max.: 12,00 m;Optimale montagehoogte: 2,8 m;Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m;HF-techniek: 7,2 GHz;Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden;Registratiehoek: 360 °;Openingshoek: 160 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 15 m (177 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 15 m (177 m²);Reikwijdte aanwezigheid: Ø 15 m (177 m²);Reikwijdte True Presence: Ø 9 m (64 m²);Zendvermogen: < 1 mW;Functies: Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, (Half-) automatisch, Regeling constante verlichting ON/OFF, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, TouchDIM-functie;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 20 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 1-60 min., hele nacht;Hoofdlicht instelbaar: 10 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Ja;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master, Master/slave;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Product categorie: Aanwezigheidsmelder

Fabrikant Steinel
art.nr. 085582
Bestelaanduiding LuxMaster True Presence DALI-2 APC - op de muur

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
