STEINEL Professional Détecteur de mouvement

sensIQ
KNX - noir V3.1

• Dimensions (L x l x H): 172 x 113 x 144 mm• Avec détecteur de mouvement: Oui• Garantie du fabricant: 5 ans• Réglages via: Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote• Avec télécommande: Oui• Variante: KNX - noir• UC1, Code EAN: 4007841059552• Modèle: Détecteur de mouvement• Applications: Extérieur, Intérieur• Emplacement, pièce: parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur• Coloris: noir• Couleur, RAL: 9005• Support mural d'angle inclus: Oui• Lieu d'installation: mur, plafond, angle• Montage: En saillie, Mur, Plafond, angle• Indice de protection: IP54• Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C• Matériau: Matière plastique• Avec couplage au bus: Oui• Technologie, détecteurs: infrarouge passif• Hauteur de montage: 2 – 5 m• Hauteur de montage max.: 5,00 m• Hauteur de montage optimale: 2 m• Angle de détection: 300 °• Angle d'ouverture: 180 °• Protection au ras du mur: Oui• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui• Réglage électronique: Oui• Réglage mécanique: Oui• Portée radiale: r = 4 m (42 m²)• Portée tangentielle: r = 20 m (1047 m²)• Zones de commutation: 1360 zones de commutation• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx• Temporisation: 60 s – 255 min• Fonction balisage: Oui• Fonction balisage temps: 1-255 min• Éclairage principal réglable: 0 - 100 %• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui• Réglage de l'éclairage permanent: Oui• Fonctions KNX: Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle, Fonction logique• Mise en réseau possible: Oui• Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave• Mise en réseau via: Bus KNX• Courant nominal: 10 mA• KNX Medium: TP 256• KNX Secure: Non• Catègorie de produits: Détecteur de mouvement
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Désignation commande sensIQ KNX - noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
