STEINEL Professional Sensore di movimento

sensIQ
KNX - nero V3.1

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 172 x 113 x 144 mm;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 5 anni;Impostazioni tramite: Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote;Con telecomando: Sì;Variante: KNX - nero;VPE1, EAN: 4007841059552;Esecuzione: Rilevatori di movimento;Applicazione, luogo: Esterno, Interni;Applicazione, locale: parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni;colore: nero;Colore, RAL: 9005;Incl. supporto per montaggio angolare a muro: Sì;Luogo di montaggio: Parete, soffitto, angolo;Montaggio: In superficie, Parete, Soffitto, angolo;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale: Plastica;Con accoppiamento bus: Sì;Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi;Altezza di montaggio: 2 – 5 m;Altezza di montaggio max.: 5,00 m;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 300 °;Angolo di apertura: 180 °;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: Sì;Raggio d'azione radiale: r = 4 m (42 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 20 m (1047 m²);Zone d'intervento: 1360 zone di commutazione;Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 60 sec – 255 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: 1-255 min;Luce principale regolabile: 0 - 100 %;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Regolazione per mantenere luce costante: Sì;Funzioni KNX: Uscita luce 2x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione luce di base, Interruttori crepuscolari, Campo vicino, Valutazione dei singoli pirosensori, Porta logica;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave;Collegamento in rete via: bus KNX;Corrente nominale: 10 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: No;Categoria die prodotto: Sensore di movimento

Produttore Steinel
Art. n. 059552
Denominazione ordine sensIQ KNX - nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione
