STEINEL Professional Bewegingsmelder

sensIQ
KNX - zwart V3.1

Afmetingen (L x B x H): 172 x 113 x 144 mm;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 5 jaar;Instellingen via: ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote;Met afstandsbediening: Ja;Variant: KNX - zwart;VPE1, EAN: 4007841059552;Uitvoering: Bewegingsmelder;Toepassing, plaats: Buiten, Binnen;Toepassing, ruimte: parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen;kleur: zwart;Kleur, RAL: 9005;Incl. hoekwandhouder: Ja;Montageplaats: wand, plafond, hoek;Montage: Op de muur, Wand, Plafond, hoek;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal: kunststof;Met busaansluiting: Ja;Technologie, sensoren: passief infrarood;Montagehoogte: 2 – 5 m;Montagehoogte max.: 5,00 m;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 300 °;Openingshoek: 180 °;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Ja;Reikwijdte radiaal: r = 4 m (42 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 20 m (1047 m²);schakelzones: 1360 schakelzones;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 60 sec. – 255 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 1-255 min.;Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Ja;KNX-functies: Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Sensorbereik, Afzonderlijke pyrometing, Logische poort;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master, Master/slave;Koppeling via: KNX-bus;Nominale stroom: 10 mA;KNX Medium: TP 256;KNX Secure: Nee;Product categorie: Bewegingsmelder

Fabrikant Steinel
art.nr. 059552
Bestelaanduiding sensIQ KNX - zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
