STEINEL DIY E27 Lámpara de exterior con sensor

L 10 S
Negro

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 224 x 175 x 255 mm;Con bombilla: No;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Negro;UE1, EAN: 4007841084769;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Negro;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico estructurado;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 15 W;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 1000 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 500 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 500 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 500 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 1000 VA;Bombillas LED < 2 W: 16 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 64 W;Bombillas LED > 8 W: 64 W;Carga capacitiva en μF: 132 µF;Altura de montaje máx.: 3,00 m;Operación auxiliar ajustable: No;Alcance radial: r = 3 m (14 m²);Alcance tangencial: r = 7.5 m (88 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Clips de cobertura;Bombillas: Lámpara de uso general;Zócalo: E27;Funciones: Sensor de movimiento;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Cable;Altura de montaje óptima: 2,5 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: E27 Lámpara de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 084769
Designación del pedido L 10 S Negro

Entrega, instalación y puesta a punto
