STEINEL DIY Lámpara de exterior sin sensor

L 10 
Negro

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 224 x 175 x 242 mm;Con bombilla: No;Garantía de fabricante: 3 años;Con mando a distancia: No;Variante: Negro;UE1, EAN: 4007841084752;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Negro;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico estructurado;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 15 W;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 1000 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 500 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 500 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 500 VA;Bombillas LED < 2 W: 16 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 64 W;Bombillas LED > 8 W: 64 W;Carga capacitiva en μF: 132 µF;Interruptor crepuscular: No;Bombillas: Lámpara de uso general;Zócalo: E27;Función de luz de cortesía: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Lámpara de exterior sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 084752
Designación del pedido L 10  Negro

Entrega, instalación y puesta a punto
