STEINEL DIY Lámpara de exterior sin sensor

L 12
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 108 x 155 x 272 mm;Con bombilla: No;Garantía de fabricante: 3 años;Con mando a distancia: No;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841069155;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 230 – 240 V / 50 Hz;Potencia: 60 W;Altura de montaje máx.: 3,00 m;Operación auxiliar ajustable: No;Interruptor crepuscular: No;Bombillas: Lámpara de uso general;Zócalo: E27;Encendido progresivo de la luz: No;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: No;Altura de montaje óptima: 2 m;Producto categoría: Lámpara de exterior sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 069155
Designación del pedido L 12 Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
