STEINEL DIY E27 Lámpara de exterior con sensor

L 190 S
Negro

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 147 x 217 x 335 mm;Con bombilla: No;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Negro;UE1, EAN: 4007841644413;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Negro;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Cristal transparente;Conexión a la red: 230 – 240 V / 50 Hz;Potencia: 100 W;Consumo propio: 0,8 W;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 5 m (39 m²);Alcance tangencial: r = 12 m (226 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Bombillas: Lámpara de uso general;Zócalo: E27;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable, 4 h;Regulación crepuscular: 2 – 200 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: Sí;Interconexión: No;Función de luz de cortesía en porcentaje: 0 – 50 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 0 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 50 %;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: E27 Lámpara de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 644413
Designación del pedido L 190 S Negro

Entrega, instalación y puesta a punto
