STEINEL DIY Luz de control crepuscular

L 22 N
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 81 x 162 x 280 mm;Con bombilla: No;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841065782;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK07;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Acero inoxidable;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 60 W;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Interruptor crepuscular: Sí;Bombillas: Lámpara de uso general;Zócalo: E27;Encendido progresivo de la luz: No;Regulación crepuscular: 2 – 50 lx;Función de luz de cortesía: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: No;Producto categoría: Luz de control crepuscular

Fabricante STEINEL
N° de art. 065782
Designación del pedido L 22 N Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
