STEINEL DIY Lámpara de exterior sin sensor

L 30 
sin detector de movimiento

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 108 x 122 x 261 mm;Con bombilla: No;Garantía de fabricante: 3 años;Con mando a distancia: No;Variante: sin detector de movimiento;UE1, EAN: 4007841068882;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK07;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 15 W;Zócalo: E27;Interconexión: No;Producto categoría: Lámpara de exterior sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 068882
Designación del pedido L 30  sin detector de movimiento

Entrega, instalación y puesta a punto
