STEINEL DIY Lámpara solar

XSolar L-S
Plata

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 187 x 189 x 298 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: Plata;UE1, EAN: 4007841671013;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Plata;Lugar de instalación: Pared;Incluye cable de prolongación: 6 m;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: III;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico transparente;Tensión de alimentación detalle: Solar, sin conexión a la red, Batería de litio-hierro 2500 mAh;Altura de montaje máx.: 2,00 m;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: No;Alcance radial: r = 2 m (5 m²);Alcance tangencial: r = 8 m (78 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 150 lm;Flujo luminoso medido (360°): 150 lm;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM5;Índice de reproducción cromática: 80-89;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B10;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: No;Funciones: Sensor de movimiento;Regulación crepuscular: 2 lx;Temporización: 10 s – 0,5 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: Toda la noche;Función de luz de cortesía en porcentaje: 3 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 3 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 3 %;Potencia: 1,2 W;Carga de la batería: A partir de - 20°;Función de batería: A partir de - 20;Ángulo de detección: 140 °;Producto categoría: Lámpara solar

Fabricante STEINEL
N° de art. 671013
Designación del pedido XSolar L-S Plata

Entrega, instalación y puesta a punto
