STEINEL DIY Lámpara solar

XSolar LH-N
Antracita

Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Patio y entrada de vehículos;Dimensiones (long. x anch. x alt.): 50 x 242 x 227 mm;Color: Antracita;Tecnología de sensores: Fotosensor;Potencia: 0,03 W;Índice de reproducción cromática: 60-69;Temperatura cromática: 4000 K;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Bombillas: LED no reemplazable;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Con detector de movimiento: No;Interruptor crepuscular: Sí;Regulación crepuscular: 2 lx;Función de luz de cortesía tiempo: Toda la noche;Encendido progresivo de la luz: No;Cancelación manual: No;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: III;Prueba de hilo incandescente: 650 °C - 30 s;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de cubierta: Plástico opalino;Material de la carcasa: Acero inoxidable;Garantía de fabricante: 3 años;UE1, EAN: 4007841035730

Fabricante STEINEL
N° de art. 035730
Designación del pedido XSolar LH-N Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
