STEINEL DIY Lámpara solar

XSolar LH-N
Acero inoxidable

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 50 x 242 x 227 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: Acero inoxidable;UE1, EAN: 4007841007140;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Patio y entrada de vehículos;Color: Acero inoxidable;Adhesivos para el número de la casa incluidos: Sí;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: III;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Acero inoxidable;Material de cubierta: Plástico opalino;Tensión de alimentación detalle: Solar, sin conexión a la red, Batería de litio-hierro 2500 mAh;Interruptor crepuscular: Sí;Temperatura cromática: 4000 K;Desviación de color LED: SDCM5;Índice de reproducción cromática: 80-89;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B10;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: No;Funciones: Fotosensor;Regulación crepuscular: 2 lx;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: Toda la noche;Potencia: 0,03 W;Carga de la batería: A partir de 0°;Función de batería: A partir de - 20;Producto categoría: Lámpara solar

Fabricante STEINEL
N° de art. 007140
Designación del pedido XSolar LH-N Acero inoxidable

Entrega, instalación y puesta a punto
