STEINEL DIY Lámpara solar

XSolar SOL-O HN
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 91 x 242 x 183 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841065935;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Patio y entrada de vehículos;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: Sí;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: III;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico estructurado;Tensión de alimentación detalle: Solar, sin conexión a la red, Batería de litio-hierro 2000 mAh;Altura de montaje máx.: 2,50 m;Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 7 lm;Flujo luminoso medido (360°): 7 lm;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM5;Índice de reproducción cromática: 80-89;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B10;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Funciones: Fotosensor;Regulación crepuscular: 2 lx;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía tiempo: Toda la noche;Potencia: 0,07 W;Carga de la batería: A partir de 0°;Función de batería: A partir de - 20;Producto categoría: Lámpara solar

Fabricante STEINEL
N° de art. 065935
Designación del pedido XSolar SOL-O HN Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
