STEINEL DIY Detector de movimiento

IS 1
Blanco

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 120 x 80 x 50 mm;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Blanco;UE1, EAN: 4007841600310;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Interior, Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Blanco;Color, RAL: 9001;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared, Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: De superficie, Pared, Techo;Índice de protección: IP 54;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 230 – 240 V / 50 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 500 W;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 250 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 500 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 500 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 500 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 500 VA;Bombillas LED < 2 W: 100 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 125 W;Bombillas LED > 8 W: 250 W;Carga capacitiva en μF: 88 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 1,80 – 3,00 m;Altura de montaje máx.: 3,00 m;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 120 °;Ángulo de apertura: 40 °;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 3 m (9 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (105 m²);Zonas de conmutación: 260 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 35 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 600310
Designación del pedido IS 1 Blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
