STEINEL DIY Detector de movimiento

IS 180 digi
Blanco

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 42 x 116 x 116 mm;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Bluetooth, Teléfono inteligente, Tableta;Con mando a distancia: No;Variante: Blanco;UE1, EAN: 4007841067281;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Recibidor/pasillo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9003;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: De superficie, Pared;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 1000 W;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 430 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 500 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 400 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 400 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 1000 VA;Bombillas LED < 2 W: 16 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 64 W;Bombillas LED > 8 W: 64 W;Carga capacitiva en μF: 88 µF;Consumo propio: 0,6 W;Tecnología, sensores: Medición de luz mixta, Infrarrojo pasivo;Altura de montaje: 1,80 – 2,5 m;Altura de montaje máx.: 2,50 m;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 6 m (57 m²);Alcance tangencial: r = 8 m (101 m²);Funciones: Sensor de movimiento, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Definición de la zona de detección, Indicación de respuesta, Modo de consumo nocturno reducido, Funcionamiento normal/de prueba, Función de grupos colindantes, Salida de relé, Fotosensor;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Regulación de luz constante: No;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 067281
Designación del pedido IS 180 digi Blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
