STEINEL Professional Detector de movimiento

IS 345 MX Highbay
DALI-2 APC - de superficie cuadrado

Variante: DALI-2 APC - de superficie cuadrado;UE1, EAN: 4007841010591;Aplicación, lugar: Interior;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Índice de protección: IP 54;Altura de montaje: 4 – 16,00 m;Altura de montaje máx.: 16,00 m;Altura de montaje óptima: 12 m;Ángulo de detección: Pasillo, 360 °;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Temporización: 5 s – 15 min;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 010591
Designación del pedido IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - de superficie cuadrado

Entrega, instalación y puesta a punto
