STEINEL DIY Detector de movimiento

IS 360-3
Negro

Dimensiones (Ø x alt.): 121 x 57 mm;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Negro;UE1, EAN: 4007841006525;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Zona exterior, Interior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Interior;Color: Negro;Color, RAL: 9005;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: De superficie, Techo;Índice de protección: IP 54;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 2000 W;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 400 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 500 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 900 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 400 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 2000 VA;Bombillas LED < 2 W: 100 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 200 W;Bombillas LED > 8 W: 400 W;Carga capacitiva en μF: 176 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 2,50 – 6,00 m;Altura de montaje máx.: 6,00 m;Altura de montaje óptima: 2,8 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 90 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 6 m (28 m²);Alcance tangencial: Ø 24 m (452 m²);Zonas de conmutación: 972 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 006525
Designación del pedido IS 360-3 Negro

Entrega, instalación y puesta a punto
