STEINEL Professional Detector de movimiento

IS D360
Blanco

Dimensiones (Ø x alt.): 83 x 82 mm;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Blanco;UE1, EAN: 4007841601317;Acabado: Detector de movimiento;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Interior;Color: Blanco;Color, RAL: 9010;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Techo;Contenido del paquete: 1;Tipo de montaje: Montaje en el techo, Techo;Índice de protección: IP 20;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 230 – 240 V / 50 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 1000 W;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 750 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 500 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 900 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 1000 VA;Bombillas LED < 2 W: 16 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 64 W;Bombillas LED > 8 W: 64 W;Carga capacitiva en μF: 88 µF;Tecnología, sensores: Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta;Altura de montaje: 2,50 – 4,00 m;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Altura de montaje óptima: 2,5 m;Ángulo de detección: 360 °;Ángulo de apertura: 180 °;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 8 m (50 m²);Alcance tangencial: Ø 16 m (201 m²);Zonas de conmutación: 720 Schaltzonen;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 20 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Regulación de luz constante: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Detector de movimiento

Fabricante STEINEL
N° de art. 601317
Designación del pedido IS D360 Blanco

Entrega, instalación y puesta a punto
