STEINEL DIY Interruptor crepuscular

NightmatIQ
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 38 x 95 x 95 mm;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841066130;Acabado: Interruptor crepuscular;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Interior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Lugar de instalación: Pared;Tipo de montaje: De superficie, Pared;Índice de protección: IP 54;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material: Plástico;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 1000 W;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 250 W;Consumo propio: 0,7 W;Tecnología, sensores: Medición de luz mixta;Regulación crepuscular: 1 – 75 lx;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Cable;Producto categoría: Interruptor crepuscular

Fabricante STEINEL
N° de art. 066130
Designación del pedido NightmatIQ Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
