STEINEL DIY E27 Lámpara de interior con sensor

RS 16 L S


Dimensiones (Ø x alt.): 275 x 95 mm;Con bombilla: No;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;UE1, EAN: 4007841738013;Aplicación, lugar: Interior;Aplicación, sala: Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Hueco de escalera, WC / lavabo, Zona exterior, Interior;Color: Blanco;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared, Techo;Tipo de montaje: Pared, Techo, De superficie;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -10 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Cristal opalino;Conexión a la red: 230 – 240 V / 50 Hz;Salida de conmutación 1, óhmica: 800 W;Consumo propio: 1,1 W;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Técnica de AF: 5,8 GHz;Detección: Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 8 m (50 m²);Alcance tangencial: Ø 8 m (50 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Potencia de emisión: < 1 mW;Bombillas: Lámpara de uso general;Zócalo: E27;Encendido progresivo de la luz: No;Alumbrado permanente: Conmutable;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 100 W;Bombillas LED < 2 W: 25 W;Bombillas LED > 8 W: 100 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 50 W;Potencia: 60 W;Ángulo de apertura: 160 °;Tipo de protección, techo: IP 44;Ángulo de detección: 360 °;Producto categoría: E27 Lámpara de interior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 738013
Designación del pedido RS 16 L S

Entrega, instalación y puesta a punto
