STEINEL DIY Lámpara LED de exterior con sensor

GL 60 S


Con bombilla: Sí;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;UE1, EAN: 4007841007881;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Jardín, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Plata;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Estado;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material de la carcasa: Acero inoxidable;Material de cubierta: Cristal opalino;Conexión a la red: 230 – 240 V / 50 Hz;Potencia: 9,78 W;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 12 m (113 m²);Alcance tangencial: Ø 24 m (452 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Flujo luminoso producto completo: 781 lm;Flujo luminoso medido (360°): 781 lm;Eficiencia producto completo: 79,9 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM6;Bombillas: LED reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 25000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 20000 horas;Zócalo: E27;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable, 4 h;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: Sí;Interconexión: No;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 – 50 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 50 %;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Ángulo de detección: 360 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 007881
Designación del pedido GL 60 S

Entrega, instalación y puesta a punto
