STEINEL DIY Lámpara de exterior LED sin sensor

GL 65
sin detector de movimiento

Con bombilla: Sí, bombilla LED;Garantía de fabricante: 3 años;Con mando a distancia: No;Variante: sin detector de movimiento;UE1, EAN: 4007841069469;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Estado;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Cristal opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 8,5 W;Flujo luminoso producto completo: 575 lm;Flujo luminoso medido (360°): 575 lm;Eficiencia producto completo: 68 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 36000 horas;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Interconexión: No;Índice de reproducción cromática CRI: = 80;Producto categoría: Lámpara de exterior LED sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 069469
Designación del pedido GL 65 sin detector de movimiento

Entrega, instalación y puesta a punto
