STEINEL DIY Lámpara LED de exterior con sensor

GL 65 S
Con detector de movimiento

Con bombilla: Sí, bombilla LED;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Con detector de movimiento;UE1, EAN: 4007841069476;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Estado;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Cristal opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 8,7 W;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 36000 horas;Protección contra sumersión: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: Sí;Alcance radial: r = 6 m (57 m²);Alcance tangencial: r = 8 m (101 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 575 lm;Flujo luminoso medido (360°): 575 lm;Eficiencia producto completo: 66 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 36000 horas;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Funciones: Sensor de movimiento, Potenciómetro;Regulación crepuscular: 10 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: Sí;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: No;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 10 %;Índice de reproducción cromática CRI: = 80;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 069476
Designación del pedido GL 65 S Con detector de movimiento

Entrega, instalación y puesta a punto
