STEINEL Professional Lámpara de exterior LED sin sensor

GL 85 C 900
sin detector de movimiento

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 136 x 136 x 900 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 5 años;Configuración mediante: Aplicación, Teléfono inteligente, Bluetooth Mesh;Con mando a distancia: No;Variante: sin detector de movimiento;UE1, EAN: 4007841078676;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Jardín;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Estado;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 9 W;Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 719 lm;Flujo luminoso medido (360°): 719 lm;Eficiencia producto completo: 79,9 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B50;Zócalo: Sin;Encendido progresivo de la luz: Sí;Funciones: Sensor de movimiento, Función de grupos colindantes;Luz principal regulable: 10 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/esclavo;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Producto categoría: Lámpara de exterior LED sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 078676
Designación del pedido GL 85 C 900 sin detector de movimiento

Entrega, instalación y puesta a punto
