STEINEL DIY Lámpara LED de exterior con sensor

L 240 S
Antracita

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 81 x 165 x 305 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Antracita;UE1, EAN: 4007841056506;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Antracita;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK07;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material de la carcasa: Acero inoxidable;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 9,3 W;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 60000 horas;Altura de montaje máx.: 3,00 m;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 3 m (14 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (157 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Adhesivo;Flujo luminoso producto completo: 946 lm;Flujo luminoso medido (360°): 946 lm;Eficiencia producto completo: 101 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 60000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: No;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 35 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Interconexión: No;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 056506
Designación del pedido L 240 S Antracita

Entrega, instalación y puesta a punto
