STEINEL DIY Lámpara LED de exterior con sensor

L 260 S


Dimensiones (long. x anch. x alt.): 177 x 102 x 426 mm;Con bombilla: Sí, bombilla LED;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;UE1, EAN: 4007841007874;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos;Color: Plata;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 50 °C;Material de la carcasa: Acero inoxidable;Material de cubierta: Cristal opalino;Conexión a la red: 230 – 240 V / 50 Hz;Potencia: 9,87 W;Altura de montaje máx.: 6,00 m;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 6 m (75 m²);Alcance tangencial: r = 12 m (302 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Flujo luminoso producto completo: 703 lm;Flujo luminoso medido (360°): 703 lm;Eficiencia producto completo: 71,2 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 25000 Std;Zócalo: E27;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable, 4 h;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: No;Interconexión: No;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 240 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 007874
Designación del pedido L 260 S

Entrega, instalación y puesta a punto
