STEINEL DIY Lámpara LED de exterior con sensor

L 270 digi SC
Con detector de movimiento y Bluetooth

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 65 x 366 x 235 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Aplicación, Teléfono inteligente, Tableta, Bluetooth Mesh;Con mando a distancia: No;Variante: Con detector de movimiento y Bluetooth;UE1, EAN: 4007841067205;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: Sí;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -10 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 7,8 W;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 60000 horas;Altura de montaje máx.: 2,50 m;Operación auxiliar ajustable: Sí;Protección contra sumersión: Sí;Ocultación segmentada: Sí;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance detalle: 3 campos de detección activables y desactivables individualmente, alcance ajustable por separado;Alcance radial: r = 6 m (57 m²);Alcance tangencial: r = 8 m (101 m²);Flujo luminoso producto completo: 637 lm;Flujo luminoso medido (360°): 637 lm;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía detalle: Luz de efecto LED;Función de luz de cortesía tiempo: 10 s-60 min., OFF, Luminosidad controlada;Luz principal regulable: 5 - 100 %;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Función de luz de cortesía en porcentaje: 5 – 100 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 5 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 100 %;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 067205
Designación del pedido L 270 digi SC Con detector de movimiento y Bluetooth

Entrega, instalación y puesta a punto
