STEINEL DIY Lámpara de exterior sin sensor

L 605 
sin detector de movimiento

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 131 x 78 x 260 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Con mando a distancia: No;Variante: sin detector de movimiento;UE1, EAN: 4007841069506;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -10 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Cristal opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 11,3 W;Vida útil de la fuente de alimentación (°C máx.): 36000 Std;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 36000 horas;Interruptor crepuscular: No;Flujo luminoso producto completo: 729 lm;Flujo luminoso medido (360°): 729 lm;Eficiencia producto completo: 64,5 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 36000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 36000 horas;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: No;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Producto categoría: Lámpara de exterior sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 069506
Designación del pedido L 605  sin detector de movimiento

Entrega, instalación y puesta a punto
