STEINEL DIY Lámpara LED de exterior con sensor

L 605 S
Con detector de movimiento

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 131 x 78 x 260 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;Variante: Con detector de movimiento;UE1, EAN: 4007841065287;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -10 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Cristal opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 11,3 W;Vida útil de la fuente de alimentación (°C máx.): 36000 Std;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 36000 horas;Altura de montaje máx.: 2,00 m;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 2 m (6 m²);Alcance tangencial: r = 10 m (157 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Material de recubrimiento volumen de suministro: Adhesivo;Flujo luminoso producto completo: 729 lm;Flujo luminoso medido (360°): 729 lm;Eficiencia producto completo: 64,5 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 36000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 36000 horas;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable;Regulación crepuscular: 10 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: Sí;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: No;Interconexión: No;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 10 %;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 065287
Designación del pedido L 605 S Con detector de movimiento

Entrega, instalación y puesta a punto
