STEINEL DIY Lámpara de exterior sin sensor

L 910 
sin detector de movimiento

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 86 x 80 x 235 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Con mando a distancia: No;Variante: sin detector de movimiento;UE1, EAN: 4007841078720;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 9,8 W;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 60000 horas;Flujo luminoso producto completo: 797 lm;Flujo luminoso medido (360°): 797 lm;Eficiencia producto completo: 81 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B50;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: No;Interconexión: No;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Producto categoría: Lámpara de exterior sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 078720
Designación del pedido L 910  sin detector de movimiento

Entrega, instalación y puesta a punto
