STEINEL DIY Lámpara LED de exterior con sensor

L 910 S
Plata

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 86 x 80 x 235 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Conmutadores DIP;Con mando a distancia: No;Variante: Plata;UE1, EAN: 4007841576219;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Plata;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 9,8 W;Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C: > 60000 horas;Altura de montaje máx.: 2,50 m;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²);Alcance tangencial: r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 797 lm;Flujo luminoso medido (360°): 797 lm;Eficiencia producto completo: 81 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B10;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable, 4 h;Regulación crepuscular: 2 – 20 lx;Temporización: 120 s – 15 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía detalle: Luz de efecto LED;Función de luz de cortesía tiempo: Noche entera/media noche;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión vía: Cable;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2,2 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 576219
Designación del pedido L 910 S Plata

Entrega, instalación y puesta a punto
