STEINEL DIY Lámpara LED de exterior con sensor

L 930 S
Con detector de movimiento

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 92 x 63 x 137 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Conmutadores DIP;Con mando a distancia: No;Variante: Con detector de movimiento;UE1, EAN: 4007841067199;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Jardín;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 9,3 W;Altura de montaje máx.: 2,50 m;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 2 m (5 m²) / r = 4 m (20 m²);Alcance tangencial: r = 5 m (31 m²) / r = 12 m (176 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 457 lm;Flujo luminoso medido (360°): 457 lm;Eficiencia producto completo: 49 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B10;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable, 4 h;Funciones: Sensor de movimiento, Fotosensor, Funcionamiento normal/de prueba, Luz de orientación;Regulación crepuscular: 2 – 20 lx;Temporización: 120 s – 15 min;Función de luz de cortesía: Sí;Función de luz de cortesía detalle: Luz de efecto LED;Función de luz de cortesía tiempo: Noche entera/media noche;Luz principal regulable: No;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Maestro/maestro;Interconexión, cantidad: Máx. 10 lámparas;Función de luz de cortesía en porcentaje: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, desde: 10 %;Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta: 10 %;Interconexión vía: Cable;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Altura de montaje óptima: 2,2 m;Ángulo de detección: 140 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 067199
Designación del pedido L 930 S Con detector de movimiento

Entrega, instalación y puesta a punto
