STEINEL DIY Lámpara de exterior LED sin sensor

L 940
sin detector de movimiento, sin Bluetooth

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 115 x 70 x 160 mm;Con bombilla: Sí, bombilla LED;Garantía de fabricante: 3 años;Con mando a distancia: No;Variante: sin detector de movimiento, sin Bluetooth;UE1, EAN: 4007841087753;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Plástico estructurado;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 14,5 W;Flujo luminoso producto completo: 1240 lm;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 20000 horas;Zócalo: GU10;Función de luz de cortesía: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Índice de reproducción cromática CRI: = 81;Índice de reproducción cromática R9: -0,4;Producto categoría: Lámpara de exterior LED sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 087753
Designación del pedido L 940 sin detector de movimiento, sin Bluetooth

Entrega, instalación y puesta a punto
