STEINEL DIY Lámpara LED de exterior con sensor

L 940 SC
Con detector de movimiento y Bluetooth

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 115 x 70 x 160 mm;Con bombilla: Sí, bombilla LED;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Bluetooth Mesh;Con mando a distancia: No;Variante: Con detector de movimiento y Bluetooth;UE1, EAN: 4007841087739;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón;Color: Antracita;Adhesivos para el número de la casa incluidos: No;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: PC estructurado;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 14,5 W;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Operación auxiliar ajustable: Sí;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 3 m (14 m²);Alcance tangencial: r = 8.5 m (113 m²);Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 1240 lm;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 20000 horas;Zócalo: GU10;Encendido progresivo de la luz: No;Funciones: Sensor de movimiento, Fotosensor, Función de grupos colindantes, Configuración de pulsador, Funcionamiento pulsador/conmutador;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 5 s – 60 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Regulación crepuscular aprendizaje: Sí;Interconexión: Sí;Tipo de interconexión: Sensor/esclavo;Interconexión vía: Bluetooth Mesh;Índice de reproducción cromática CRI: = 81;Índice de reproducción cromática R9: -0,4;Altura de montaje óptima: 1,8 m;Ángulo de detección: 180 °;Producto categoría: Lámpara LED de exterior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 087739
Designación del pedido L 940 SC Con detector de movimiento y Bluetooth

Entrega, instalación y puesta a punto
