STEINEL DIY Luz de control crepuscular

LN 1 N


Dimensiones (long. x anch. x alt.): 56 x 300 x 195 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Con mando a distancia: No;UE1, EAN: 4007841649715;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos;Adhesivos para el número de la casa incluidos: Sí;Contenido del paquete: 1;Lugar de instalación: Pared, Techo;Resistencia a los golpes: IK07;Índice de protección: IP 54;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -20 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potencia: 4,9 W;Operación auxiliar ajustable: No;Protección contra sumersión: No;Ocultación segmentada: No;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Interruptor crepuscular: Sí;Flujo luminoso producto completo: 440 lm;Flujo luminoso medido (360°): 440 lm;Eficiencia producto completo: 90 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED (máx.  °C): 50000 Std;Vida útil LED L70B50 (25°): > 60000 horas;Disminución del flujo luminoso según LM80: L70B10;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: No;Regulación crepuscular: 5 – 200 lx;Función de luz de cortesía: No;Interconexión: No;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Producto categoría: Luz de control crepuscular

Fabricante STEINEL
N° de art. 649715
Designación del pedido LN 1 N

Entrega, instalación y puesta a punto
