STEINEL Professional Lámpara LED de interior con sensor

RS PRO T27 S
Blanco neutro

Dimensiones (Ø x alt.): 272 x 64 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 5 años;Variante: Blanco neutro;UE1, EAN: 4007841091897;Color: Blanco;Lugar de instalación: Pared, Techo;Tipo de montaje: Techo;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 54;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -10 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Escalabilidad electrónica: Sí;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: Ø 8 m (50 m²);Alcance tangencial: Ø 8 m (50 m²);Flujo luminoso producto completo: 965 lm;Eficiencia producto completo: 103 lm/W;Temperatura cromática: 4000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: Sí;Alumbrado permanente: Conmutable, 4 h;Regulación crepuscular: 2 – 2000 lx;Temporización: 5 s – 15 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Interconexión: Sí;Interconexión vía: Cable;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70): 100.000 h;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80): 73.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70): >60.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80): >60.000 h;Protección por fusible B10 (ST): 54;Protección por fusible B16 (ST): 87;Protección por fusible C10 (ST): 90;Protección por fusible C16 (ST): 145;Lámparas fluorescentes balastro electrónico: 400 W;Lámparas fluorescentes no compensadas: 400 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en serie: 400 VA;Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo: 400 VA;Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje: 800 VA;Bombillas LED < 2 W: 16 W;Bombillas LED > 8 W: 64 W;Bombillas LED > 2 W < 8 W: 64 W;Carga capacitiva en μF: 88 µF;Potencia: 9,4 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Seguridad fotobiológica según EN 62471: RG1;Corriente de cierre, máxima: 13 A;Tipo de protección, techo: IP 54;Ángulo de detección: 360 °;Producto categoría: Lámpara LED de interior con sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 091897
Designación del pedido RS PRO T27 S Blanco neutro

Entrega, instalación y puesta a punto
