STEINEL Professional Lámpara de interior LED sin sensor

RS PRO T32
Blanco cálido

Dimensiones (Ø x alt.): 322 x 68 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: No;Garantía de fabricante: 5 años;Variante: Blanco cálido;UE1, EAN: 4007841092573;Color: Blanco;Lugar de instalación: Pared, Techo;Tipo de montaje: Techo;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 54;Clase de aislamiento: II;Temperatura ambiente: de -10 a 40 °C;Material de la carcasa: Plástico;Material de cubierta: Plástico opalino;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Flujo luminoso producto completo: 1653 lm;Eficiencia producto completo: 118 lm/W;Temperatura cromática: 3000 K;Bombillas: LED no reemplazable;Zócalo: Sin;Sistema de refrigeración LED: Passive Thermo Control;Encendido progresivo de la luz: No;Luz principal regulable: No;Interconexión vía: Cable;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70): 100.000 h;Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80): 73.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70): >60.000 h;Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80): >60.000 h;Protección por fusible B10 (ST): 54;Protección por fusible B16 (ST): 87;Protección por fusible C10 (ST): 90;Protección por fusible C16 (ST): 145;Potencia: 14 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 82;Seguridad fotobiológica según EN 62471: RG1;Corriente de cierre, máxima: 13 A;Tipo de protección, techo: IP 54;Producto categoría: Lámpara de interior LED sin sensor

Fabricante STEINEL
N° de art. 092573
Designación del pedido RS PRO T32 Blanco cálido

Entrega, instalación y puesta a punto
