STEINEL DIY Foco LED con sensor

LS 150 S
Negro

Dimensiones (long. x anch. x alt.): 176 x 155 x 210 mm;Con bombilla: Sí, sistema LED STEINEL;Con detector de movimiento: Sí;Garantía de fabricante: 3 años;Configuración mediante: Potenciómetros;Variante: Negro;UE1, EAN: 4007841052546;Aplicación, lugar: Zona exterior;Aplicación, sala: Zona exterior, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos;Color: Negro;Incluye soporte esquinero de pared: No;Lugar de instalación: Pared, Esquina;Tipo de montaje: Pared, Esquina, De superficie;Resistencia a los golpes: IK03;Índice de protección: IP 44;Clase de aislamiento: I;Temperatura ambiente: de -10 a 30 °C;Material de la carcasa: Aluminio;Material de cubierta: Cristal transparente;Conexión a la red: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altura de montaje máx.: 4,00 m;Protección contra sumersión: Sí;Escalabilidad electrónica: No;Escalabilidad mecánica: No;Alcance radial: r = 3.5 m (26 m²);Alcance tangencial: r = 12 m (302 m²);Material de recubrimiento volumen de suministro: Pantallas;Flujo luminoso producto completo: 1375 lm;Flujo luminoso medido (360°): 1486 lm;Eficiencia producto completo: 94 lm/W;Temperatura cromática: 4000 K;Desviación de color LED: SDCM3;Bombillas: LED no reemplazable;Vida útil LED L70B50 (25°): > 36000 horas;Encendido progresivo de la luz: No;Regulación crepuscular: 2 – 1000 lx;Temporización: 10 s – 15 min;Función de luz de cortesía: No;Luz principal regulable: No;Interconexión: No;Potencia: 14,7 W;Índice de reproducción cromática CRI: = 80;Altura de montaje óptima: 2 m;Ángulo de detección: 240 °;Producto categoría: Foco LED con sensor;Clase de eficiencia energética de la fuente de luz: E

Fabricante STEINEL
N° de art. 052546
Designación del pedido LS 150 S Negro

Entrega, instalación y puesta a punto
